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1.10 WEIGHT & DIMENSIONS
A

mm 3225
B mm 1100
H mm 2400
Operating weight kg (Gass )
R1 mm “Nagse
Rr2 mm 1000
R3 mm 400
R4 mm 400

ATTN. UTILIZZARE N" 4 FUNI DI SOLLEVAMENTO DI PARI LUNGHEZZA
b ATTN: USE N’ 4 LIFTING ROPES WITH EQUAL LENGHT ONLY i

EVin  Entrata acqua evaporatore
Evagorator water inlel R4 A

EVout Uscia acqua evaporatore
Evagorator water outiet

=T
&
COin  Entrata acqua desurriscaldatore (solo per versione /D) b
Desuperheater water inlet (only for */D" version).
COout U s Idatore (solo, rersione /D) WPEASE e o
scts scqua desuriscal o
Besupermester wate et (o or 75 varsion) @ i

LE Puntidisollevamento
Lifing points.

PS  Ingressolinea elettrica +
Power nlet &




